福建工程学院土木学院

方钢管圆钢管试验试件原材料采购项目

技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 内浇混凝土强度（MPa） | 误差规定 |
| 1-1 | 150\*4方钢管 | 150\*4 | Q235 | 40 | m | UHPC70 | 混凝土强度误差±5%，钢管强度差异±10%，尺寸偏差±5% |
| 1-2 | 155\*4方钢管 | 155\*4 | Q235 | 40 | m | UHPC80 | 混凝土强度误差±5%，钢管强度差异±10%，尺寸偏差±5% |
| 1-3 | 160\*3方钢管 | 160\*3 | Q235 | 40 | m | UHPC90 | 混凝土强度误差±5%，钢管强度差异±10%，尺寸偏差±5% |
| 1-4 | &156\*5圆钢管 | &156\*5 | Q235 | 40 | m | UHPC100 | 混凝土强度误差±5%，钢管强度差异±10%，尺寸偏差±5% |
| 1-5 | &156\*6圆钢管 | &156\*6 | Q235 | 40 | m | UHPC100 | 混凝土强度误差±5%，钢管强度差异±10%，尺寸偏差±5% |